## [7.5. Опросный лист для заказа выключателей нагрузки ВНА](#_top)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А |  □ 400 |  □ 630 |
| Межполюсное расстояние, мм |  □ 200 |  □ 250 |
| Исполнение выключателя |  □ Поперечное (на заднюю стенку) | □ Продольное (на боковую стенку) |
| Исполнение опорной изоляции |  □ Полимерные изоляторы (полиамид) ИОЛП-10 УХЛ2 |  □ Фарфоровые изоляторы  ИОР-10-3,75 УХЛ2 |
| Расположение привода выключателя |  □ правое |  □ левое |
| Наличие и расположение встроенных заземлителей |  □ Беззаземлителей | □ Со стороны шарнирных контактов (снизу) | □ Со стороныразъемных контактов (сверху) | □ За предохранителями, расположенными снизу выключателя |
| Расположение привода встроенных заземлителей | --- | □ левое | □ правое | □ левое | □ правое | □левое | □ правое |
| Исполнение со встроенными контактами под предохранители | □ К-101 | □ К-102 | □ К-103 |
| Количество шестигранных рычагов на партиювыключателей продольного исполнения, шт |  |
| Количество заказываемых выключателей, шт |  |
| Доставка |  Самовывоз  | Автотранспортная компания |  Транспорт АО «ВЭМЗ |
| Адрес доставки |  |
| Организация |  |
| Контактное лицодолжность, телефон, факс, e-mail |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФИО Ответственного лица |  | должность |  | подпись  |  | Дата составления |