## 7.6. Опросный лист для заказа разъединителей РВ(РВЗ), РВФ(РВФЗ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А | □ 400 | □ 630 | □ 1000 |
| Межполюсное расстояние,мм |  □ 200  |  □ 250 |
| Исполнение разъединителя |  □ Поперечное (на заднюю стенку)Стандарт |  □ Продольное (на боковую стенку) |
| □ Правый привод | □ Левый привод |
| Исполнение опорнойизоляции |  □ Полимерные изоляторы ИОЛП-10 УХЛ2  |  □ Фарфоровые изоляторы  ИОР-10-3,75 УХЛ2 |
| Количество и расположение встроенных заземлителей |  □ Беззаземлителей | □ Со стороны шарнирных контактов (снизу), исп. II | □ Со стороныразъемных контактов (сверху), исп. I | □ С двух сторон, исп. III |
| Расположение проходных изоляторов (только для РВФ(З)) | □ Со стороны шарнирных контактов, исп. II | □ Со стороны разъемных контактов, исп. III | □ С двух сторон,исп. IV |
| Наличие приводов управления ПР-10 для разъединителей поперечного исполнения | □ в комплекте с приводами | □ без приводов |
| Количество шестигранных рычагов на партиюразъединителей продольного исполнения, шт\* |  |
| Количество заказываемых разъединителей, шт |  |
| Доставка |  Самовывоз  | Автотранспортная компания |  Транспорт АО «ВЭМЗ |
| Адрес доставки |  |
| Организация |  |
| Контактное лицодолжность, телефон, факс, e-mail |  |

\* - по умолчанию шестигранный рычаг поставляется на каждый разъединитель продольного исполнения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФИО Ответственного лица |  | должность |  | подпись  |  | Дата составления |